
September 2000
V1.0.0
RDC-i700 Explorer Plug-In (Windows) README.TXT

Diese Software installiert Ricoh Image Capturing Device RDC-i700 im 
Ordner-Anzeigebereich von Windows und ermoglicht die direkte Ubertragung der in 
der RDC-i700 gespeicherten Dateien mit Hilfe des Explorer zu einem Personal 
Computer oder umgekehrt zu einer anderen Kamera.

* Kompatible Kamera
RDC-i700

* Betriebssystem-Umgebung
Windows 95 OSR 2.5, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000.
Angaben zum Betrieb mit alteren Versionen vor Windows 95 OSR 2.5 finden Sie 
unter "Zusatzliche Hinweise".

* Arbeitsspeicher
Windows 95/98
32 MB (96 MB oder mehr empfohlen)
Windows NT 4.0
64 MB (96 MB oder mehr empfohlen)
Windows 2000
128 MB (256 MB oder mehr empfohlen)

* Anschluss:
Serieller Port, USB (nur Windows 98, Windows 2000), uber LAN
Wenn Sie einen USB-Port verwenden, installieren Sie bitte "RDC-i700 USB Driver"
unter Benutzung des mitgelieferten Spezialkabels.

1.	Installation
Wahlen Sie das CD-ROM-Laufwerk im Fenster "Add/Remove Programs" an, und 
installieren Sie den Treiber, indem Sie "Setup.exe" im Ordner "Disk1" unter 
"Explorer Plug-In" auf der mitgelieferten CD-ROM wahlen.
Wenn die Installation beendet ist, wird das RDC-i700-Symbol im 
Ordner-Anzeigebereich des Internet Explorer eingefugt.

Wahrend der Installation dieser Explorer Plug-In-Software konnen auserdem die 
folgenden Programme angewahlt und installiert werden:
* Explorer Plug-In ...
Explorer Plug-In-Software
* Direct Upload ...
Software fur Datenempfang bei direkter Kommunikation.
* RDC-i700 USB/serielle Kommunikations-Software...
Treiber fur USB/Serien-Anschluss.
* TWAIN...
TWAIN-Treiber.


Alle diese Programme werden bei Wahl der Standard-Installation installiert, 
aber bei Wahl der benutzerdefinierten Installation konnen Programme einzeln 
ausgewahlt und installiert werden.

2.	Verwendung des RDC-i700 Explorer Plug-In
* Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
(1)
Verbinden Sie den Personal Computer und die RDC-i700 uber ein USB-Kabel oder 
ein serielles Kabel, oder nehmen Sie den Anschluss uber ein LAN vor.

Wichtig
* Stellen Sie die Moduswahlscheibe der Kamera auf den "Kommunikationsmodus".

(2)
Wahlen Sie das im Ordner-Anzeigebereich des Explorer montierte RDC-i700-Symbol 
an, wahlen Sie "RDC-i700 Properties" durch Klicken der rechten Maustaste, und 
geben Sie dann die IP-Adresse an.

Wichtig
* Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse auf dem LCD-Monitor der Kamera 
angezeigt wird.

(3)
Doppelklicken Sie auf dem im Ordner-Anzeigebereich des Explorer montierten 
RDC-i700-Symbol, um das Fenster des internen Speichers und der Karten, falls 
welche eingeschoben sind, aufzurufen.

(4)
Der DCIM-Ordner und andere Ordner konnen durch Doppelklicken auf einem der 
Speichersymbole geoffnet und angezeigt werden.

(5)
Doppelklicken Sie auf dem Unterordner "100RICOH" im DCIM-Ordner, um die in 
diesem Ordner gespeicherten Kameradateien anzuzeigen.
Diese Dateien konnen mittels Drag & Drop zu anderen Ordnern im Personal Computer
kopiert werden.
Im Personal Computer gespeicherte Bilddateien konnen ebenfalls zu einem Ordner 
in der Kamera ubertragen und gespeichert werden. Verschiedene Schablonendateien,
Aufnahmelistendateien usw. konnen ebenfalls zum Speichermedium der Kamera 
ubertragen werden.

3.	Benutzungshinweise
(1)
Diese Anwendung ist nur fur den Gebrauch mit der Kamera RDC-i700 von Ricoh 
vorgesehen.

(2)
Dateien konnen nicht in der RDC-i700 gespeichert werden, selbst wenn diese 
Anwendung benutzt wird, um die RDC-i700 als Aufnahmeziel anzugeben. Dies gilt 
auch fur den Fall, dass Sie eine Datei in der RDC-i700 offnen und "Save as" 
angeben.

(3)
Die Blitzkontrolllampe (rot) leuchtet wahrend der Datenubertragung mit einem 
Personal Computer.
Wahrend der Datenubertragung darf auf keinen Fall das Kabel abgetrennt oder die 
Kamera ausgeschaltet werden. Derartige Aktionen konnen sich negativ auf die 
Kamera oder den Personal Computer auswirken. 
Falls das Kabel wahrend der Datenubertragung angeschlossen wird, schalten Sie 
Kamera und Personal Computer aus und wieder ein.

(4)
Benutzen Sie nach Moglichkeit das Netzgerat anstelle des Kamera-Akkus. Ein 
Ausfall der Stromversorgung wahrend der Datenubertragung kann sich negativ auf 
die Kamera und den Personal Computer auswirken.

(5)
Das RDC-i700-Symbol erscheint immer im Ordner-Anzeigebereich, selbst wenn die 
Kamera nicht angeschlossen ist.
Ein Kommunikationsfehler tritt auf, wenn das Symbol des internen Speichers oder 
der SmartMedia-Karte angeklickt wird, ohne dass die Kamera angeschlossen ist.

(6)
Die Kamera kann nicht uber den USB-Port mit Strom versorgt werden.

(7)
Korrekter Betrieb ist manchmal nicht moglich, wenn andere USB-Gerate, wie z.B. 
eine Hub usw., an den USB-Port angeschlossen werden.

(8)
Um eine Kameradatei mit dieser Anwendung zu offnen, klicken Sie den im 
Dateilistenfenster angezeigten Dateinamen an. Diese Dateien konnen nicht durch 
Eingeben des Dateinamens im Dialogfenster File Name geoffnet werden.

(9)
Je nach der verwendeten Anwendung (Office 2000 usw.) ist es manchmal nicht 
moglich, vom Dialogfenster File Select aus direkt auf die RDC-i700 zuzugreifen.
Benutzen Sie in solchen Fallen den Explorer, um die Dateien vorher von der 
RDC-i700 zum Personal Computer zu kopieren. Benutzen Sie die TWAIN-Funktion mit 
TWAIN-kompatiblen Anwendungen.

(10)
Bevor Bilddateien zum Bildverzeichnis (100RICOH usw.) der RDC-i700 kopiert 
werden, wird das Bilddateiformat automatisch in das RDC-i700-Format umgewandelt.
Da die Dateigrose je nach Art der Formatumwandlung zunehmen kann, kann Kopieren
in manchen Fallen wegen unzureichender Speicherkapazitat nicht moglich sein.
Dateien, deren Format nicht umgewandelt werden kann, konnen nicht zu dem 
Bildordner kopiert werden.

(11)
In manchen Fallen kann je nach den Proxy-Server-Einstellungen ein korrekter 
Betrieb nicht moglich sein, wenn ein Web-Browser fur den Zugriff auf die 
RDC-i700 verwendet wird. Stellen Sie in solchen Fallen die 
Proxy-Server-Einstellung in den Browser- oder LAN-Optionen auf OFF ein.

(12)
Wenn ein Direktkommunikationsserver verwendet wird, wahlen Sie entweder 
"Never dial a connection" (fur IE5) oder "Use LAN to Connect to Internet" 
(fur IE4) als Einwahlverbindungs-Einstellung fur Internet Explorer Properties.

(13)
Wenn ein Direktkommunikationsserver mit Windows 98 verwendet wird, vergewissern 
Sie sich, dass ein DFU-Netzwerkadapter bei "Network Properties" hinzugefugt 
worden ist.

<Zusatzliche Hinweise>
* Verwenden Sie nur das mitgelieferte Anschlusskabel (ein serielles Kabel ist 
als Option erhaltlich).
* Um RDC-i700 Explorer Plug-In zu benutzen, muss WinSock 2 unter Windows 
verwendet werden.
WinSock 1.1 ist in Windows 95b und alteren Versionen enthalten. In solchen 
Fallen muss WinSock 2 nachtraglich installiert werden.



Windows 95
WinSock 1.1
Windows 95a (Windows 95+sp1)
WinSock 1.1
Windows 95b (OSR 2.0)
WinSock 1.1

Windows 95c (OSR 2.5)
WinSock 2
Windows NT 4.0
WinSock 2
Windows 98/98 SE
WinSock 2
Windows 2000
WinSock 2

Bei Windows 95b und alteren Versionen muss "W95ws2setup.exe" von der Microsoft 
Webseite ausgefuhrt werden, damit der RDC-i700 Explorer Plug-In korrekt 
funktioniert.
"W95ws2setup.exe" ist auf der folgenden Microsoft Webseite verfugbar.

<Wichtig>
(1)
Machen Sie stets Sicherungskopien von wichtigen Daten.
Daten konnen verloren gehen, falls dieses Produkt aufgrund von 
Bedienungsfehlern falsch arbeitet.

(2)
Bitte beachten Sie, dass Ricoh Co, Ltd keinerlei Verantwortung fur den Verlust 
von Dokumenten oder Daten ubernehmen, die auf Versagen oder Storung bzw. auf die Benutzung dieses Produktes zuruckzufuhren sind.

(3)
Dieses Dokument darf nicht kopiert werden, weder auszugsweise noch in seiner 
Gesamtheit.

(4)
Dieses Programm ist durch das Urheberrecht und internationale Abkommen 
geschutzt.

(C) 2000 RICOH COMPANY, LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft, Windows und MS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft 
Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

