Septembre 2000
V1.0.0
Extension RDC-i700 Explorer Plug-In (Windows) LISEZMOI.TXT

Ce module logiciel permet de faire apparaitre l'Appareil de capture d'images 
RDC-i700 sur le Bureau de Windows et d'echanger des fichiers entre l'appareil et
le PC en utilisant Explorer.

*Appareil photo compatible
RDC -i700

* Systeme d'exploitation requis
Windows 95 OSR2.5, Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000.
Pour une utilisation avec une version de Windows anterieure a Windows 95 OSR2.5,
consultez la section << Informations complementaires >> de ce fichier.

* Capacite memoire requise
Windows 95/98	32 Mo ou plus (96 Mo ou plus recommandes)
Windows NT 4.0	64 Mo ou plus (96 Mo ou plus recommandes)
Windows 2000	128 Mo ou plus (256 Mo ou plus recommandes)

* Connexion : port Serie, port USB (Windows 98 et Windows 2000 uniquement), 
reseau local
Si vous voulez utiliser une liaison USB, veuillez installer le pilote 
<< RDC-i700 USB Driver >> et utilisez le cable de liaison fourni.

1. Installation
Dans le panneau de configuration << Ajout/Suppression de programmes >>, cliquez
sur << Installer >>, puis selectionnez le lecteur de CD-Rom, le dossier 
<< Explorer Plug-In >> du CD, le sous-dossier << Disk1 >>, et enfin selectionnez
le programme d'installation << Setup.exe >>.
Une fois l'installation terminee, l'icone du RDC-i700 apparait dans le volet 
d'exploration Dossiers d'Internet Explorer.

Au cours de l'installation de l'extension Explorer Plug-In, les modules suivants
peuvent etre selectionnes et installes :
* Explorer Plug-In ... Extension Explorer Plug-In
* Direct Upload ... Logiciel de connexion directe a distance de l'appareil et 
d'un PC.
* RDC-i700 USB/serial communication software... Pilote de communication USB ou 
Serie
* TWAIN... Pilote TWAIN


En installation standard, tous ces modules sont installes, mais vous pouvez les 
selectionner individuellement en choisissant l'installation personnalisee 
(Custom Installation)

2. Utilisation de l'extension RDC-i700 Explorer Plug-In 
* Pour plus de precisions, consultez le mode d'emploi.
(1) Raccordez l'ordinateur et le RDC-i700 a l'aide d'un cable USB ou d'un cable
Serie, ou raccordez l'appareil a votre reseau local.

Important
* Placez l'appareil photo en mode Communication.

(2) Selectionnez l'icone du RDC-i700 dans le volet d'exploration Dossiers 
d'Internet Explorer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icone du 
RDC-i700 pour selectionner << Proprietes >>, puis indiquez l'adresse IP de 
l'appareil.

Important
* Verifiez que l'adresse IP de l'appareil photo est bien affichee sur l'ecran 
LCD de celui-ci.

(3) Double-cliquez sur l'icone RDC-i700 qui se trouve dans le volet 
d'exploration Dossiers d' Explorer pour afficher la fenetre de la memoire 
interne et de la carte ou des cartes installees dans l'appareil.

(4) Pour ouvrir le dossier DCIM ou d'autres dossiers de l'appareil, il suffit de
double-cliquer sur leur icone.

(5) Double-cliquez sur le dossier << 100RICOH >> qui se trouve a l'interieur du 
dossier DCIM pour afficher les fichiers qui s'y trouvent.
Vous pouvez copier ces fichiers vers d'autres dossiers de votre ordinateur par 
simple glisser-deposer.
Dans l'autre sens, des fichiers images conserves sur le micro-ordinateur peuvent
etre transferes vers des dossiers de l'appareil photo. C'est egalement le cas 
d'autres types de fichiers, notamment differents modeles, des plans de prise de 
vues, etc.

3. Precautions d'utilisation

(1) Ce logiciel est concu uniquement pour l'appareil photo Ricoh RDC-i700.

(2) Il n'est pas possible d'enregistrer directement des fichiers depuis une 
application du PC vers le RDC-i700 en specifiant ce dernier comme destination 
de l'enregistrement. De meme, il n'est pas possible d'ouvrir sous Internet 
Explorer un fichier du RDC-i700 et d'utiliser la commande 
<< Enregistrer sous >> pour l'enregistrer directement sur le PC.

(3) La lampe temoin du flash (rouge) s'allume pendant tout transfert de donnees
avec un micro-ordinateur.
Ne debranchez surtout pas le cable de liaison et ne mettez pas l'appareil photo 
hors tension en cours de communication. Vous risqueriez d'endommager l'appareil 
photo ou le micro-ordinateur. 
Si le cable se deconnecte accidentellement pendant un transfert, mettez 
l'appareil photo et le micro-ordinateur hors tension, puis de nouveau sous 
tension.

(4) Dans la mesure du possible, utilisez l'adaptateur secteur plutot que la 
batterie de l'appareil. L'appareil et le micro-ordinateur peuvent souffrir en 
cas de coupure de courant pendant la communication.

(5) L'icone du RDC-i700 figure toujours dans le volet d'exploration Dossiers 
d'Internet Explorer, meme quand l'appareil photo n'est pas connecte au 
micro-ordinateur.
Si vous cliquez sur l'icone de la memoire interne ou sur l'icone de la carte 
SmartMedia alors que l'appareil n'est pas connecte, une erreur de communication 
se produit.

(6) L'appareil photo ne peut pas fonctionner avec l'alimentation du port USB.

(7) Lorsque d'autres peripheriques, par exemple un concentrateur, sont connectes
au bus USB, il est possible que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement.

(8) Pour ouvrir un fichier de l'appareil depuis cette application, cliquez sur 
le nom de ce fichier dans la fenetre d'affichage des fichiers. Ces fichiers ne 
peuvent en effet etre ouvert par saisie de leur nom dans la boite de dialogue 
d'ouverture de fichier.

(9) Selon l'application (Office 2000, etc.), il n'est parfois pas possible 
d'acceder directement au RDC-i700 depuis la boite de dialogue d'ouverture de 
fichier.
Dans ces cas-la, utilisez Explorer pour copier d'avance les fichiers du RDC-i700
vers le micro-ordinateur. Avec les applications compatibles TWAIN, utilisez la 
fonction TWAIN.

(10) Avant toute copie de fichiers images vers un repertoire d'images du 
RDC-i700 (100RICOH, etc.), ces fichiers sont automatiquement convertis au format
d'image utilise par l'appareil.
Comme cette conversion peut parfois entrainer une augmentation de la taille du 
fichier, la copie peut echouer par manque d'espace memoire dans l'appareil.
Les fichiers dont le format ne peut etre converti au format de l'appareil ne 
peuvent pas etre copies dans un dossier d'images.

(11) Selon la configuration de serveur proxy utilisee, il est possible que la 
communication entre votre navigateur Web et le RDC-i700 ne fonctionne pas. Dans 
ce cas, desactivez le serveur proxy dans les options du navigateur ou dans les 
options de reseau local.

(12) Si vous utilisez un serveur de communication directe, selectionnez l'option
 << Ne jamais etablir de connexion >> (pour IE5) ou << Utiliser le reseau local 
pour la connexion a Internet >> (pour IE4) dans le panneau de configuration 
<< Options Internet >>.

(13) Si vous utilisez un serveur de communication directe sous Windows 98, 
assurez-vous qu'une carte d'acces distant a bien ete ajoutee sous l'onglet 
<< Configuration >> du panneau de configuration << Reseau >>.

<Informations complementaires>
* Utilisez uniquement le cable de connexion fourni (un cable d'interface Serie 
specifique est disponible en option).
* Pour que vous puissiez utiliser l'extension RDC-i700 Explorer Plug-In, 
WinSock2 doit etre actif sous Windows.
C'est WinSock 1.1 qui est fourni avec Windows 95b et les versions anterieures 
du systeme. Dans ce cas, il est necessaire d'installer WinSock2.



Windows95			WinSock1.1
Windows95a (Windows95+sp1)	WinSock1.1
Windows95b (OSR2.0)		WinSock1.1

Windows95c (OSR2.5)		WinSock2
WindowsNT4.0			WinSock2
Windows98/98SE			WinSock2
Windows2000			WinSock2

Pour Windows 95b et les versions anterieures, il faut donc telecharger et 
executer le programme << W95ws2setup.exe >> pour que l'extension RDC-i700 
Explorer Plug-In puisse fonctionner correctement.
<< W95ws2setup.exe >> est disponible sur le site Web de Microsoft.

<Important>
(1) Sauvegardez toujours vos donnees importantes.
Une mauvaise manipulation de ce produit peut tres bien entrainer une perte de 
donnees.

(2) Veuillez noter que Ricoh n'endossera en aucun cas de responsabilite en cas 
de perte de documents ou de donnees resultant d'une panne ou d'un 
dysfonctionnement de ce produit ou de l'utilisation de ce produit.

(3) Il est interdit de copier tout ou partie de ce document.

(4) Ce logiciel est protege par les lois et les traites internationaux sur le 
copyright.

(C)2000 RICOH COMPANY,LTD. Tous droits reserves.

Microsoft, Windows et MS sont des marques deposees par Microsoft Corporation aux
Etats-Unis et dans d'autres pays.

