
                                                                            V1.0
                                                                  September 2000
                                                             Ricoh Company, Ltd.

1.Verwendung der Aufnahmeliste mit Excel und Word

Verwendung des Image Capture Guide List Tool Kit
Wenn Sie Windows verwenden, konnen Sie Aufnahmelisten leicht mit Hilfe des Image 
Capture Guide List Tool Kit unter Microsoft Excel oder Word erzeugen.
Aufgenommene Bilder konnen in Tabellen und Dokumente eingefugt werden.
Angaben zum eigentlichen Verfahren entnehmen Sie bitte Kapitel 5 "Verwendung 
der JOB Navi-Aufnahmeliste" in der Bedienungsanleitung "Anschluss an einen
Personal Computer".

Um effizienten Gebrauch der Aufnahmeliste zu gewahrleisten, beschreibt 
der folgende Abschnitt das Verfahren zur Erzeugung von Original-Tabellen 
und -Dokumenten.

2.Erzeugung von Original-Tabellen und -Dokumenten

Wenn das Image Capture Guide List Tool Kit installiert ist, 
werden Excel- oder Word-Schablonenordner im Ordner My Documents erzeugt. 
Diese Ordner enthalten verschiedene Schablonendateien (Tabellen und Dokumente) 
mit Macros, die zur Erzeugung von Aufnahmelisten und zum Einfugen 
von Bildern verwendet werden konnen.


Sie konnen Original-Tabellen und -Dokumente erzeugen, indem Sie eine 
der Schablonendateien offnen, unnotige Teile loschen und notwendige 
Daten hinzufugen. Diese konnen als getrennte Dateien mittels "Speichern unter" 
im Datei-Menu gespeichert werden. Dies ist die einfachste Methode.
Um ein Dokument zu speichern, benutzen Sie Schablonen (Erweiterung .xlt) 
mit Excel und Schablonen (Erweiterung .dot) mit Word.
Im Falle von Word wird mit dieser Methode auf Macros in der ursprunglichen 
Schablonendatei Bezug genommen. Aus diesem Grund kann es sein, 
dass die Macros nicht benutzbar sind, wenn eine Dokumentendatei auf einen 
anderen Personal Computer ubertragen wird, 
weil die Macros bei Verwendung von Word nicht 
zu der Schablonendatei hinzugefugt werden.
Mit Word konnen Schablonendatei-Macros kopiert und in eine 
Original-Dokumentenschablone eingefugt werden, indem die Konfiguration von 
"Tools" - "Templates Add-Ins" geandert wird.
Benutzen Sie die Hilfe-Funktion in Excel oder Word bezuglich der Methode zur 
Einfugung von Schablonendatei-Macros 
in Original-Tabellen-und-Dokumentenschablonen.

3.	Erzeugung von Tabellen mit Excel

Wichtige Punkte zur Erzeugung von Tabellen fur Original-Aufnahmelisten.

* Wie unten gezeigt, gibt es Spalten fur Bildnamen und fur das Einfugen 
von Bildern.

Bildtitel
Bild


Frontansicht
Draufsicht
Ruckansicht

* Anpassung des Zeilenabstands an die Grose der einzufugenden Bilder.

Bildname
Bild
Frontansicht
Draufsicht
Ruckansicht

4.	Wichtige Punkte zur Erzeugung von Dokumenten mit Word

Wichtige Punkte zur Erzeugung von Dokumenten zum Gebrauch 
mit Original-Aufnahmelisten.
* Erzeugen Sie einen Layout-Rahmen, und fugen Sie dann das Dokument 
in diesen Rahmen ein. (Der Text ist der Bildtitel.)

Frontansicht
Draufsicht
Ruckansicht

* Passen Sie Position und Grose des Layout-Rahmens an die Grose 
der einzufugenden Bilder an.

Frontansicht
Draufsicht
Ruckansicht

Um die Anzeige des Layout-Rahmens ein- oder auszuschalten, 
oder um den Linientyp zu andern, wahlen Sie "Borders and Shading" 
im Menu "Format", und andern Sie die Einstellungen entsprechend.


Hinweise zu JOB Navi- und Aufnahmelistendateien

1.	Erzeugung einer Aufnahmelistendatei

JOB Navi-Aufnahmelisten konnen entweder nur mit der Kamera, mit einem 
Browser oder mit einem gewohnlichen PC-Texteditor, wie zB Windows Notepad
oder Macintosh Simple Text usw, erzeugt werden.
Wenn Aufnahmelisten mit einem Texteditor erzeugt werden, konnen sie sofort
zur Aufnahme von Fotos verwendet werden.
Der folgende Abschnitt erlautert die Erzeugung von Aufnahmelistendateien.

2.	Erzeugung einer Aufnahmeliste mit einem Texteditor

Fotolistendateien sind einfache Textdateien mit dem unten gezeigten Format.
(Der Rahmen dient zur Erleichterung der Betrachtung.)


+------------------------------+
| [LIST TITLE]                 |
| title=[] [] [] [] [] [] [] []|
| [* * * * * * * * * * * *]    |
| [* * * * * * * * * * * *]    |
| [* * * * * * * * * * * *]    |
| [* * * * * * * * * * * *]    |
| [* * * * * * * * * * * *]    |
| [* * * * * * * * * * * *]    |
+------------------------------+


[] [] [] [] [] [] [] [].... ist der Aufnahmelistentitel. Bis zu 
                            16 Zeichen konnen verwendet werden.
* * * * * * * * * * * *.... ist der Bildname. Bis zu 12 Zeichen konnen 
                            verwendet werden.

Um eine Aufnahmeliste mit dem Namen "Ausstellungsraum" zu erzeugen, 
die 7 Bilder mit den Titeln Eingang, Rezeption, Gesamtbild,
 Foto 1, Foto 2, Foto 3 und Foto 4 enthalt, erzeugen Sie die folgenden 
Dateien mit dem Texteditor.

+--------------------------+
| [LIST TITLE]             |
| Titel = Ausstellungsraum |
| [Eingang]                |
| [Rezeption]              |
| [Gesamtbild]             |
| [Foto 1]                 |
| [Foto 2]                 |
| [Foto 3]                 |
| [Foto 4]                 |
+--------------------------+

3.	Ubertragung einer Aufnahmeliste zur Kamera

Speichern Sie die Textdateien auf der Festplatte des Personal Computers. 
Verwenden Sie stets die Erweiterung ".lst" fur diese 
Dateien. Beispiel: "hallo.lst".
Benutzen Sie anschliesend den RDC-i700 Explorer Plug-In (Windows) 
bzw den RDC-7/i700 Mounter (Macintosh), um die Dateien zu dem Ordner
 "Template" im Speicher der Kamera zu ubertragen.

Nun kann die Aufnahmeliste verwendet werden.

4.	Hinweise zu fertigen Aufnahmelisten

Wenn eine Aufnahmeliste zum Aufnehmen von Fotos benutzt worden ist, 
erfolgt die folgende Verarbeitung im gewahlten Speicher der Kamera.

Ein neuer Ordner mit dem Namen 
"XXXRLIST" (XXX steht fur eine 3-stellige Zahl) wird im Ordner DCIM 
im Speicher angelegt, und die Bilddaten werden 
in diesem Ordner gespeichert.
Gleichzeitig wird die zum Aufnehmen der Fotos verwendete 
Aufnahmelistendatei zum Ordner XXXRLIST kopiert, und die 
entsprechenden Bilder werden zusammen mit den Bildtiteln angehangt.
Die Aufnahmelistendateien im Ordner Template konnen nicht 
geandert werden.

Die an die fertige Aufnahmelistendatei angehangten Bilder 
und Bildtitel werden in die folgenden Formate geandert.

+-----------------------+
| [LIST TITLE]          |
| Titel = Ausstellungsr.|
| [Entrance]            |
| RIMG0001.JPG          | ->Bild, das dem Bildnamen 
| [Rezeption] 	        |   "Eingang" entspricht.
| RIMG0002.JPG          | ->Bild 1, das dem Bildnamen "Rezeption" entspricht.
| RIMG0003.JPG          | ->Bild 2, das dem Bildnamen "Rezeption" entspricht.
| [Gesamtbild]          |        
| RIMG0004.JPG          | ->Bild, das dem Bildnamen "Gesamtbild" entspricht.
| [Foto 1]              |
| [Foto 2]              |
| RIMG0005.JPG          | ->Bild, das dem Bildnamen "Foto 2" entspricht.
| [Foto 3]              |
| RIMG0006.JPG          | ->Bild, das dem Bildnamen "Foto 3" entspricht.
| [Foto 4]              | 
| RIMG0007.JPG          | ->Bild, das dem Bildnamen "Foto 4" entspricht.
+-----------------------+

...

In den obigen Beispielen wird der Bilddateiname nicht unter Foto 1 angezeigt. 
Das bedeutet, dass das Foto fur "Foto 1" nicht aufgenommen worden ist.

Sie konnen die Entsprechung zwischen den Bildtiteln und den Bilddaten andern, 
indem Sie die fertige Aufnahmelistendatei zu einem Personal Computer ubertragen 
und einen Texteditor usw verwenden.





























